#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAN.ABOM=ENABLE
CAN.BS1=CAN_BS1_14TQ
CAN.BS2=CAN_BS2_3TQ
CAN.CalculateBaudRate=500000
CAN.CalculateTimeBit=1999.99
CAN.CalculateTimeQuantum=111.11111111111111
CAN.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit,CalculateBaudRate,Prescaler,BS1,SJW,ABOM,NART,BS2
CAN.NART=ENABLE
CAN.Prescaler=4
CAN.SJW=CAN_SJW_2TQ
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=CAN
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IP4=TIM1
Mcu.IP5=USART1
Mcu.IP6=USART2
Mcu.IP7=USART3
Mcu.IPNb=8
Mcu.Name=STM32F103R(C-D-E)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PC13-TAMPER-RTC
Mcu.Pin1=PC14-OSC32_IN
Mcu.Pin10=PA5
Mcu.Pin11=PA6
Mcu.Pin12=PA7
Mcu.Pin13=PC4
Mcu.Pin14=PC5
Mcu.Pin15=PB0
Mcu.Pin16=PB1
Mcu.Pin17=PB10
Mcu.Pin18=PB11
Mcu.Pin19=PB12
Mcu.Pin2=PD0-OSC_IN
Mcu.Pin20=PB13
Mcu.Pin21=PB14
Mcu.Pin22=PB15
Mcu.Pin23=PC6
Mcu.Pin24=PC7
Mcu.Pin25=PC8
Mcu.Pin26=PC9
Mcu.Pin27=PA8
Mcu.Pin28=PA9
Mcu.Pin29=PA10
Mcu.Pin3=PD1-OSC_OUT
Mcu.Pin30=PA11
Mcu.Pin31=PA12
Mcu.Pin32=PA13
Mcu.Pin33=PA14
Mcu.Pin34=PA15
Mcu.Pin35=PC10
Mcu.Pin36=PC11
Mcu.Pin37=PC12
Mcu.Pin38=PD2
Mcu.Pin39=PB3
Mcu.Pin4=PC2
Mcu.Pin40=PB4
Mcu.Pin41=PB5
Mcu.Pin42=PB6
Mcu.Pin43=PB7
Mcu.Pin44=PB8
Mcu.Pin45=PB9
Mcu.Pin46=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin47=VP_TIM1_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin5=PA0-WKUP
Mcu.Pin6=PA1
Mcu.Pin7=PA2
Mcu.Pin8=PA3
Mcu.Pin9=PA4
Mcu.PinsNb=48
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103RCTx
MxCube.Version=6.1.0
MxDb.Version=DB.6.0.10
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.EXTI15_10_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
NVIC.EXTI9_5_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
NVIC.TIM1_BRK_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
NVIC.USART1_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
NVIC.USART2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
NVIC.USART3_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
NVIC.USB_HP_CAN1_TX_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
NVIC.USB_LP_CAN1_RX0_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
PA0-WKUP.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA0-WKUP.GPIO_Label=OUTPWM2
PA0-WKUP.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PA0-WKUP.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PA0-WKUP.Locked=true
PA0-WKUP.PinState=GPIO_PIN_SET
PA0-WKUP.Signal=GPIO_Output
PA1.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=RS485_2_EN
PA1.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PA1.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PA1.Locked=true
PA1.PinState=GPIO_PIN_RESET
PA1.Signal=GPIO_Output
PA10.GPIOParameters=GPIO_Label
PA10.GPIO_Label=ZP
PA10.Locked=true
PA10.Signal=GPXTI10
PA11.Locked=true
PA11.Mode=CAN_Activate
PA11.Signal=CAN_RX
PA12.Locked=true
PA12.Mode=CAN_Activate
PA12.Signal=CAN_TX
PA13.Locked=true
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Locked=true
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA15.GPIOParameters=GPIO_Label
PA15.GPIO_Label=INPUT8
PA15.Locked=true
PA15.Signal=GPIO_Input
PA2.Locked=true
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART2_TX
PA3.Locked=true
PA3.Mode=Asynchronous
PA3.Signal=USART2_RX
PA4.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=MT_DIR
PA4.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PA4.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PA4.Locked=true
PA4.Signal=GPIO_Output
PA5.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA5.GPIO_Label=MT_STEP
PA5.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PA5.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PA5.Locked=true
PA5.Signal=GPIO_Output
PA6.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=MT_SON
PA6.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PA6.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PA6.Locked=true
PA6.Signal=GPIO_Output
PA7.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=OUTPUT1
PA7.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PA7.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PA7.Locked=true
PA7.PinState=GPIO_PIN_SET
PA7.Signal=GPIO_Output
PA8.GPIOParameters=GPIO_Label
PA8.GPIO_Label=AP
PA8.Locked=true
PA8.Signal=GPXTI8
PA9.GPIOParameters=GPIO_Label
PA9.GPIO_Label=BP
PA9.Locked=true
PA9.Signal=GPXTI9
PB0.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=OUTPUT4
PB0.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB0.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB0.Locked=true
PB0.PinState=GPIO_PIN_SET
PB0.Signal=GPIO_Output
PB1.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB1.GPIO_Label=RS485_EN
PB1.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB1.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB1.Locked=true
PB1.Signal=GPIO_Output
PB10.Locked=true
PB10.Mode=Asynchronous
PB10.Signal=USART3_TX
PB11.Locked=true
PB11.Mode=Asynchronous
PB11.Signal=USART3_RX
PB12.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB12.GPIO_Label=OUTPUT5
PB12.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB12.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB12.Locked=true
PB12.PinState=GPIO_PIN_SET
PB12.Signal=GPIO_Output
PB13.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB13.GPIO_Label=OUTPUT6
PB13.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB13.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB13.Locked=true
PB13.PinState=GPIO_PIN_SET
PB13.Signal=GPIO_Output
PB14.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=OUTPUT7
PB14.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB14.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB14.Locked=true
PB14.PinState=GPIO_PIN_SET
PB14.Signal=GPIO_Output
PB15.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
PB15.GPIO_Label=OUTPUT8
PB15.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_PP
PB15.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB15.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB15.Locked=true
PB15.PinState=GPIO_PIN_SET
PB15.Signal=GPIO_Output
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=INPUT3
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPIO_Input
PB4.GPIOParameters=GPIO_Label
PB4.GPIO_Label=INPUT2
PB4.Locked=true
PB4.Signal=GPIO_Input
PB5.GPIOParameters=GPIO_Label
PB5.GPIO_Label=INPUT1
PB5.Locked=true
PB5.Signal=GPIO_Input
PB6.Locked=true
PB6.Mode=Asynchronous
PB6.Signal=USART1_TX
PB7.Locked=true
PB7.Mode=Asynchronous
PB7.Signal=USART1_RX
PB8.GPIOParameters=GPIO_Label
PB8.GPIO_Label=SW4
PB8.Locked=true
PB8.Signal=GPIO_Input
PB9.GPIOParameters=GPIO_Label
PB9.GPIO_Label=CAN_ZP
PB9.Locked=true
PB9.Signal=GPIO_Input
PC10.GPIOParameters=GPIO_Label
PC10.GPIO_Label=INPUT7
PC10.Locked=true
PC10.Signal=GPIO_Input
PC11.GPIOParameters=GPIO_Label
PC11.GPIO_Label=INPUT6
PC11.Locked=true
PC11.Signal=GPIO_Input
PC12.GPIOParameters=GPIO_Label
PC12.GPIO_Label=INPUT5
PC12.Locked=true
PC12.Signal=GPIO_Input
PC13-TAMPER-RTC.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PC13-TAMPER-RTC.GPIO_Label=ERR_LED
PC13-TAMPER-RTC.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC13-TAMPER-RTC.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PC13-TAMPER-RTC.Locked=true
PC13-TAMPER-RTC.PinState=GPIO_PIN_RESET
PC13-TAMPER-RTC.Signal=GPIO_Output
PC14-OSC32_IN.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PC14-OSC32_IN.GPIO_Label=SYS_LED
PC14-OSC32_IN.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC14-OSC32_IN.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PC14-OSC32_IN.Locked=true
PC14-OSC32_IN.PinState=GPIO_PIN_RESET
PC14-OSC32_IN.Signal=GPIO_Output
PC2.GPIOParameters=GPIO_Label
PC2.GPIO_Label=CAN_MP
PC2.Locked=true
PC2.Signal=GPIO_Input
PC4.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PC4.GPIO_Label=OUTPUT2
PC4.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC4.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PC4.Locked=true
PC4.PinState=GPIO_PIN_SET
PC4.Signal=GPIO_Output
PC5.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PC5.GPIO_Label=OUTPUT3
PC5.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC5.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PC5.Locked=true
PC5.PinState=GPIO_PIN_SET
PC5.Signal=GPIO_Output
PC6.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PC6.GPIO_Label=OUTPWM1
PC6.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC6.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PC6.Locked=true
PC6.PinState=GPIO_PIN_SET
PC6.Signal=GPIO_Output
PC7.GPIOParameters=GPIO_Label
PC7.GPIO_Label=SW1
PC7.Locked=true
PC7.Signal=GPIO_Input
PC8.GPIOParameters=GPIO_Label
PC8.GPIO_Label=SW2
PC8.Locked=true
PC8.Signal=GPIO_Input
PC9.GPIOParameters=GPIO_Label
PC9.GPIO_Label=SW3
PC9.Locked=true
PC9.Signal=GPIO_Input
PD0-OSC_IN.Locked=true
PD0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PD0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PD1-OSC_OUT.Locked=true
PD1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PD1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PD2.GPIOParameters=GPIO_Label
PD2.GPIO_Label=INPUT4
PD2.Locked=true
PD2.Signal=GPIO_Input
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103RCTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.4
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=SEW-EXA1.ioc
ProjectManager.ProjectName=SEW-EXA1
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-LL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-LL-false,3-MX_CAN_Init-CAN-false-HAL-true,4-MX_TIM1_Init-TIM1-false-LL-true,5-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-LL-true,6-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-LL-true,7-MX_USART3_UART_Init-USART3-false-LL-true
RCC.ADCFreqValue=36000000
RCC.AHBFreq_Value=72000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=36000000
RCC.APB1TimFreq_Value=72000000
RCC.APB2Freq_Value=72000000
RCC.APB2TimFreq_Value=72000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=72000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=72000000
RCC.I2S2Freq_Value=72000000
RCC.I2S3Freq_Value=72000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,I2S2Freq_Value,I2S3Freq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,PLLSourceVirtual,SDIOFreq_Value,SDIOHCLKDiv2FreqValue,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=72000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=72000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=36000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL9
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.SDIOFreq_Value=72000000
RCC.SDIOHCLKDiv2FreqValue=36000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=72000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=72000000
RCC.USBFreq_Value=72000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
SH.GPXTI10.0=GPIO_EXTI10
SH.GPXTI10.ConfNb=1
SH.GPXTI8.0=GPIO_EXTI8
SH.GPXTI8.ConfNb=1
SH.GPXTI9.0=GPIO_EXTI9
SH.GPXTI9.ConfNb=1
TIM1.AutoReloadPreload=TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE
TIM1.IPParameters=Prescaler,Period,AutoReloadPreload
TIM1.Period=33
TIM1.Prescaler=71
USART1.IPParameters=VirtualMode
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
USART2.IPParameters=VirtualMode
USART2.VirtualMode=VM_ASYNC
USART3.IPParameters=VirtualMode
USART3.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM1_VS_ClockSourceINT
board=custom
isbadioc=false
